**Уважаемые подрядчики!**

**МБУК «Кижингинская ЦБС» предлагает Вам принять участие в конкурсе на выбор подрядной организации по текущему ремонту помещения Кижингинской МЦБ, расположенной в Кижингинском районе, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 14**

**в соответствии с локальным сметным расчетом**

|  |  |
| --- | --- |
| № пп | Наименование |
|
|
|  | **Раздел 1. 1-ый этаж** |
| 1 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем |
| 2 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |
| 3 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами |
| 4 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм |
| 5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
| 6 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников |
| 7 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |
| 8 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |
| 9 | Грунтовка |
| 10 | Декоративная решетка на радиаторы отопления |
| 11 | Ограждение лестничных площадок перилами |
| 12 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |
| 13 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции |
| 14 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |
| 15 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением |
| 16 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |
| 18 | Установка дверей деревянных одностворчатых размером 990х2090 (10 шт.) |
| 19 | Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных |
| 20 | Установка дверей стеклянных двустворчатых на алюминиевом профиле размером 1500х2000  |
|  | **Раздел 2. 2-ой этаж** |
| 21 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |
| 22 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем |
| 23 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |
| 24 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм |
| 25 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: двухуровневых (П 112) |
| 26 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |
| 27 | Грунтовка |
| 28 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |
| 29 | Грунтовка |
| 30 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |
| 31 | Грунтовка |
| 32 | Снятие подоконных досок: пластиковых |
| 33 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |
| 34 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |
| 35 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |
| 36 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |
| 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм |
| 38 | Установка смесителей |
| 39 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных |
| 40 | Электротехнические работы |
| 41 | Доступная среда |